simulate fonctionne sous pc?
verifier Thing omatic dans le menu file extrude et ABP

Ces menus se trouve dans le menu W et choisir TinyCad
tinyCad autoVTX: prolonge 2 droites en V en T en X et crée des points à leur intersection
tinyCad V2X : crée un point à l'intersection de deux points.
tinyCad XALL : Crée des points à l'intersection de plusieurs droites.
tinyCad EXM :  fait arriver des droites sur une droite. Selectionner la droite d'arriver, faire EXM la droite devient bleu, puis cliquer sur les droites qui veulent arriver sur cette droite. Elle se prolongent en couleur. Une fois toutes sélectionnée, appuyer sur la touche "virgule"
tinyCad BIX : Sélectionnez deux droites, cette option crée une bissectrice à ces deux droites.
tinyCad PERP CUT: 

EdgeTools
Selectionner une droite
Extend: Allonge la droite selon son axe.

http://replicat.org